附件2

编号：

青田县居家适老化改造需求评估表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 老年人姓名 |  | 性别 |  |
| 身份证号码 |  | 联系方式 |  |
| 居住地址 |  区（县\市） 街道（乡/镇）  |
| 居住条件需求评估（请在对应的栏内打钩，选择合理需求） |
| 基础改造服务包（共8条） |
| 评估事项 | 备 注 |
| 如厕洗澡安全 | 1.地面（地板）防滑处理地面（地板）防水处理 | □需要□需要 | □不需要□不需要 |  |
| 2.蹲坑加装坐便器更换老旧坐便器 | □需要 | □不需要 |
| 3.浴室使用洗澡椅卫生间、浴室安装扶手 | □需要□需要 | □不需要□不需要 |
| 室内行走便利 | 4.室内通道、楼梯、台阶安装扶手加装床边扶手 | □需要□需要 | □不需要□不需要 |  |
| 5.地面、门槛消除高低差无障碍改造 | □需要 | □不需要 |  |
| 居家环境改善 | 6.室内老化裸露用电线路（电箱）改造双控电灯开关、插座位置安装合理，有明显的标识（如：开关外环有荧光贴条） | □需要 | □不需要 |  |
| 7.加装夜间照明装置，提供夜晚行动（如：感应式或触控式小灯） | □需要 | □不需要 |  |
| 8.更换锈蚀的水管更换适老化水龙头（加长、花洒、抽拉式龙头） | □需要□需要 | □不需要□不需要 |  |
| 拓展改造服务包（共12条） |
| 如厕洗澡安全 | 9.配备移动式坐便器等助厕设备设施 | □需要 | □不需要 |  |
| 10.更换洗脸台盆 | □需要 | □不需要 |  |
| 11.配备助浴设备设施 | □需要 | □不需要 |  |
| 室内行走便利 | 12.门距宽度满足让老年人轮椅进出（80cm） | □需要 | □不需要 |  |
| 居家环境改善 | 13.厨房地面防滑处理 | □需要 | □不需要 |  |
| 14.厨房操作台更换 | □需要 | □不需要 |  |
| 15.室内墙面（吊顶）严重脱落，灰暗需要粉刷、亮化 | □需要 | □不需要 |  |
| 16.适老床头柜（放置手电）适老餐桌适老扶手椅适老衣柜 | □需要□需要□需要□需要 | □不需要□不需要□不需要□不需要 |  |
| 17.家具及墙壁做特殊防护设计（如：铺设软布、转角处有装上保护装置） | □需要 | □不需要 |  |
| 智能监测跟进 | 18.安装物联网门磁监测系统安装紧急呼叫系统安装燃气监测报警系统 | □需要□需要□需要 | □不需要□不需要□不需要 |  |
| 19.防走失手环 | □需要 | □不需要 |  |
| 辅具器材适配 | 20.辅具器材需求评估（请在对应的栏内打钩，选择合理需求） |
| 助行辅助 | □助行器 □拐杖 □轮椅 |
| 洗浴辅助 | □洗澡床 □扶手 |
| 照护辅助 |  □褥疮垫 □床边桌 □移位枕  |

居家条件适老化改造需求评估总结及改善措施：

工作人员（签名）：

年 月